**BOLETIM TÉCNICO – 2.26**

**Produto: RESIDENCE LIQUI-BRILHO (INCOLOR)**

Produto indicado para conferir brilho à superfície pintada.

**Composição Química**

Resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, coalescente, espessante, surfactantes, Microbiocidas e minerais com excelente durabilidade.

**Modo de Usar**

Aplique o produto com rolo de lã de pêlo baixo ou trinchas. Diluição base solvente: Base solvente Aguarrás em até 20%, diluição base água em até 20% (01 demão). A superfície deve estar completamente limpa, seca, isenta de sujeira, materiais gordurosos, mofo e pó. Superfícies com partes soltas: raspar ou lixar até completa remoção. Superfícies mofadas: devem ser tratadas com solução 1:1 de água limpa e água sanitária. Feito o tratamento, enxaguar bem, aguardar secagem e aplicar o produto. Superfícies com manchas gordurosas: limpar com   
Base Solvente Aguarrás e aguardar secagem para aplicação do produto.

**Rendimento por demão** : até 40m ² / galão ( 3,6 l ) e até 200m² / lata (18lts)

**Secagem**

Entre demãos .......04 hora

Final ..................... 06 a 08 horas

**Embalagem**

3,6 lts e 18 lts.

**Assessoria Técnica**

A Tintas Residence LTDA mantém uma equipe especializada à disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa a sua linha de produtos.

**Validade**

24 meses.

**Manuseio e Armazenagem**

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25ºC) ou menor, para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

**Última Revisão**

15/01/2016.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito à preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.